1 вариант.

**1**. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины?

а) столяр;

б) распиловщик;

в) токарь.

**2**. Что не применяется для закрепления заготовок на верстаке?

а) Боковой зажим

б) Клин;

в) Лоток;

г) Поворотные пальцы.

**3.** Какой из инструментов не относится к режущим?

а) стамески;

б) сверла;

в) циркули;

г) пилы.

**4**. Какая из пород древесины не является хвойной?

а) сосна;

б) кедр;

в) пихта;

г) ольха

**5.** Что такое торец?

а) широкая плоскость материала;

б) поперечная плоскость пиломатериала;

в) линия, образованная пересечением плоскостей.

**6.** Для чего применяется лущильный станок?

а) для получения ДВП;

б) для получения пиломатериалов;

в) для получения фанеры;

г) для получения шпона.

**7.** Что такое чертёж?

а) Графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением пропорций на глаз;

б) Графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных инструментов;

в) объёмное изображение, выполненное от руки.

**8.** Укажите масштаб увеличения?

а) 1:2;

б) 1:1;

в) 2:1.

**9**. Что означает прочитать чертёж, эскиз или технический рисунок?

а) определить, какие линии использованы для выполнения;

б) определить название, масштаб, количество видов, размер, форму и материал;

в) определить порядок изготовление детали.

**10**. Контур детали на чертежах выполняют:

а) сплошной тонкой линией;

б) штрихпунктирной линией;

в) сплошной толстой основной линией;

г) штриховой линией.

**11.** Что называется разметкой?

а) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки;

б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия;

в) нанесение на заготовку точек для проведения линий.

**12.** Что применяют для нанесения параллельных линий на кромках заготовки?

а) фломастер;

б) рейсмус;

в) маркер;

г) стусло.

**13.** Что такое пиление?

а) образование опилок в процессе работы пилой;

б) разрезание древесины на части при помощи пилы;

г) обработка заготовок по разметки.

**14.** Какая ножовка должна применятся, если направление среза перпендикулярно волокнам?

а) для поперечного пиления;

б) для продольного пиления;

в) для смешенного пиления.

**15.** В какую сторону имеют наклон зубьев у ножовки для продольного пиления?

а) к ручке;

б) не имеют наклона;

в) от ручки.