1 вариант.

**1**. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины?

 а) столяр;

 б) распиловщик;

 в) токарь.

**2**. Что не применяется для закрепления заготовок на верстаке?

 а) Боковой зажим

 б) Клин;

 в) Лоток;

 г) Поворотные пальцы.

**3.** Какой из инструментов не относится к режущим?

 а) стамески;

 б) сверла;

 в) циркули;

 г) пилы.

**4**. Какая из пород древесины не является хвойной?

 а) сосна;

 б) кедр;

 в) пихта;

 г) ольха

**5.** Что такое торец?

 а) широкая плоскость материала;

 б) поперечная плоскость пиломатериала;

 в) линия, образованная пересечением плоскостей.

**6.** Для чего применяется лущильный станок?

 а) для получения ДВП;

 б) для получения пиломатериалов;

 в) для получения фанеры;

 г) для получения шпона.

**7.** Что такое чертёж?

 а) Графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением пропорций на глаз;

 б) Графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных инструментов;

 в) объёмное изображение, выполненное от руки.

**8.** Укажите масштаб увеличения?

 а) 1:2;

 б) 1:1;

 в) 2:1.

**9**. Что означает прочитать чертёж, эскиз или технический рисунок?

 а) определить, какие линии использованы для выполнения;

 б) определить название, масштаб, количество видов, размер, форму и материал;

 в) определить порядок изготовление детали.

 **10**. Контур детали на чертежах выполняют:

 а) сплошной тонкой линией;

 б) штрихпунктирной линией;

 в) сплошной толстой основной линией;

 г) штриховой линией.

**11.** Что называется разметкой?

 а) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки;

 б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия;

 в) нанесение на заготовку точек для проведения линий.

**12.** Что применяют для нанесения параллельных линий на кромках заготовки?

 а) фломастер;

 б) рейсмус;

 в) маркер;

 г) стусло.

**13.** Что такое пиление?

 а) образование опилок в процессе работы пилой;

 б) разрезание древесины на части при помощи пилы;

 г) обработка заготовок по разметки.

**14.** Какая ножовка должна применятся, если направление среза перпендикулярно волокнам?

 а) для поперечного пиления;

 б) для продольного пиления;

 в) для смешенного пиления.

**15.** В какую сторону имеют наклон зубьев у ножовки для продольного пиления?

 а) к ручке;

 б) не имеют наклона;

 в) от ручки.