**Контрольная работа по профильному труду (столярное дело)**

**за I-е полугодие 2019 - 2020 учебного года**

**ученика 8 класса**

|  |
| --- |
|  |

 \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие её качество и ограничивающие возможность её использования называются - (вписать название) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

 |
| 2. По форме и размерам поперечного сечения пиломатериалы делятся на:(вписать названия) | 1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**4.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 |  |

 |
| 3. Расставить последовательность работы по изготовлению столярного угольника | \_\_ разметка деталей\_\_ выпиливание и выстрагивание заготовок\_\_ склеивание деталей\_\_ разметка, запиливание и долбление проушины\_\_ подбор материала\_\_ подгонка деталей

|  |  |
| --- | --- |
| 6 |  |

 |
| 4. Вид обработки резанием, при котором из заготовок получают детали, имеющие форму тел вращения – цилиндр, шар, конус и т.д. называется(вписать название) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

 |
| 5. Столярный инструмент, предназначенный для измерения и разметки углов в 45 и 135 градусов называется –  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

 |
| 6. Вписать названия основных частей токарного станка по дереву 6752134 | 1**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**3.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**4.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**5.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**6.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**7.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |  |

 |
| 7.Практическая работаИзготовить на токарном станке деталь диаметром 25мм и длиной 110мм |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 20 |  |

 Всего

|  |
| --- |
|  |

 Оценка

Учитель: Амирян Э.Ш.

Ассистент: Подольная Е.И.

Контрольная работа по профильному труду (столярное дело)

за 2019-2020 уч. год

ученика 8 класса

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Какие различают виды резания древесины в зависимости от направления резца по отношению к волокнам(вписать названия) | 1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 3 |  |

 |
| 2. Из каких элементов состоит резец(вписать названия) | 1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**4.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 |  |

 |
| 3. Расставить последовательность работы по изготовлению колодки рубанка | \_\_ разметка колодки и отпиливание припусков\_\_ выпиливание и выстрагивание заготовок\_\_ склеивание деталей\_\_ зачистка колодки\_\_ разметка и долбление летка\_\_ подбор материала и разметка заготовок

|  |  |
| --- | --- |
| 6 |  |

 |
| 4. С помощью каких крепёжных деталей выполняют разъёмные мебельные соединения(вписать названия) | 1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 3 |  |

3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 5. Стяжки, крепежные детали, замки, ручки, защёлки - называются  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

 |
| 6. Вписать названия частей щитового стола | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 4 |  |

 |
| 7.Практическая работаВыполнить установку мебельной петли |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21 |  |

 Всего

|  |
| --- |
|  |

 Оценка

***Критерии и нормы оценки ЗУН***

**20-21 б. – оценка «5»**

**17-19 б. – оценка «4»**

**12-16 б. – оценка «3»**

**11 б. и менее – оценка «2»**