2 вариант.

**1**. Чем оборудуется рабочие место для обработки древесины?

а) столярный верстак;

б) кресло;

в) парта;

г) заготовкой.

**2**. Для каких целей служит передний и задний зажим?

а) для закрепления заготовок;

б) для удобной фиксации чертежей и эскизов;

в) для закрепления инструмента.

**3**. Какой инструмент не относится к измерительному?

а) линейка;

б) транспортир;

в) стусло;

г) угольник.

**4**. Какой из видов пиломатериалов называется брус?

а) пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины;

б) пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм;

в) боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки.

**5**. Что такое шпон?

а) прессованные листы из пропаренной и измельчённой до мельчайших волокон древесины;

б) листы, полученные путём прессования опилок, стружек и древесной пыли;

в) тонкий слой древесины, полученный путём строгания и ли лущения.

**6**. Что такое фанера?

а) Пиломатериал, толщиной менее 100 мм и ширенной менее двойной длины;

б Пиломатериал, состоящий из трёх и более слоёв лущёного шпона;

в) Пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам.

**7**. Какими размерными признаками выражаются линейные размеры на машиностроительных чертежах?

а) м

б) мм

в) см

**8**. Какой линией обозначаются оси симметрии и центры отверстий?

а) сплошной толстой линией;

б) штриховой волнистой;

в) штрихпунктирной линией с двумя точками;

г) штрихпунктирной.

**9**. Что указывается в технологической карте?

а) последовательность операций, графическое изображение, применяемые инструменты и приспособления;

б) система, определяющая порядок и сроки изготовления изделия;

в) часть производственного процесса по превращению заготовки в деталь.

**10**. На чертежах и эскизах вид слева располагается:

а) справа от главного вида;

б) сверху от главного вида;

в) слева от главного вида;

г) снизу от главного вида.

**11.** Какая кромка называется базовой?

а) имеющая самую большую ширину;

б) служащая основной для дальнейшей разметки;

в) на которой установлена заготовка.

**12**. Какие из перечисленных инструментов применяются при разметке деталей из древесины?

а) чертилка;

б) слесарный угольник;

в) рейсмус;

г) кернер;

**13**. Какие пилы называют лучковыми?

а) столярные пилы с натянутым полотном;

б) пилы имеющие форму лука с тетивой;

в) пилы с жёстким полотном.

**14**. Чем отличается ножовка для продольного и поперечного пиления?

а) числом зубьев;

б) длиной полотна;

в) формой зубьев;

г) толщиной полотна.

**15**. Какая ножовка должна применятся, если направление среза параллельно волокнам?

а) для поперечного пиления;

б) для продольного пиления;

в) для смешенного пиления.