2 вариант.

 **1**. Чем оборудуется рабочие место для обработки древесины?

 а) столярный верстак;

 б) кресло;

 в) парта;

 г) заготовкой.

**2**. Для каких целей служит передний и задний зажим?

 а) для закрепления заготовок;

 б) для удобной фиксации чертежей и эскизов;

 в) для закрепления инструмента.

 **3**. Какой инструмент не относится к измерительному?

 а) линейка;

 б) транспортир;

 в) стусло;

 г) угольник.

 **4**. Какой из видов пиломатериалов называется брус?

 а) пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины;

 б) пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм;

 в) боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки.

 **5**. Что такое шпон?

 а) прессованные листы из пропаренной и измельчённой до мельчайших волокон древесины;

 б) листы, полученные путём прессования опилок, стружек и древесной пыли;

 в) тонкий слой древесины, полученный путём строгания и ли лущения.

**6**. Что такое фанера?

 а) Пиломатериал, толщиной менее 100 мм и ширенной менее двойной длины;

 б Пиломатериал, состоящий из трёх и более слоёв лущёного шпона;

 в) Пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам.

**7**. Какими размерными признаками выражаются линейные размеры на машиностроительных чертежах?

 а) м

 б) мм

 в) см

**8**. Какой линией обозначаются оси симметрии и центры отверстий?

 а) сплошной толстой линией;

 б) штриховой волнистой;

 в) штрихпунктирной линией с двумя точками;

 г) штрихпунктирной.

**9**. Что указывается в технологической карте?

 а) последовательность операций, графическое изображение, применяемые инструменты и приспособления;

 б) система, определяющая порядок и сроки изготовления изделия;

 в) часть производственного процесса по превращению заготовки в деталь.

**10**. На чертежах и эскизах вид слева располагается:

 а) справа от главного вида;

 б) сверху от главного вида;

 в) слева от главного вида;

 г) снизу от главного вида.

**11.** Какая кромка называется базовой?

 а) имеющая самую большую ширину;

 б) служащая основной для дальнейшей разметки;

 в) на которой установлена заготовка.

**12**. Какие из перечисленных инструментов применяются при разметке деталей из древесины?

 а) чертилка;

 б) слесарный угольник;

 в) рейсмус;

 г) кернер;

**13**. Какие пилы называют лучковыми?

 а) столярные пилы с натянутым полотном;

 б) пилы имеющие форму лука с тетивой;

 в) пилы с жёстким полотном.

**14**. Чем отличается ножовка для продольного и поперечного пиления?

 а) числом зубьев;

 б) длиной полотна;

 в) формой зубьев;

 г) толщиной полотна.

**15**. Какая ножовка должна применятся, если направление среза параллельно волокнам?

 а) для поперечного пиления;

 б) для продольного пиления;

 в) для смешенного пиления.