### Горизонтальная разметка

(по ГОСТу Р 51256-2018 и ГОСТу Р 52289-2019)

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для участников дорожного движения.

Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Для постоянной горизонтальной разметки (включая дублирование изображения дорожных знаков) установлены следующие цвета: белый, желтый, красный, синий, черный, зеленый. Для временной дорожной разметки установлен оранжевый цвет (кроме разметки [1.4](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_4/#m1_4), [1.10](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_10/#m1_10), [1.17.1](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_17/#m1_17), [1.17.2](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_17_2/#m1_17) и [1.26](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_26/#m1_26))\*.

\*Цвета разметки соответствуют ГОСТу Р 51256-2018.

(Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

В случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками. В случаях если линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки.

#### Разметка 1.1.

Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы стояночных мест транспортных средств;

\*Нумерация разметки соответствует ГОСТу Р 51256-2018.

(Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

(Прим. запрещается пересекать.)

#### Разметка 1.2.

Обозначает край проезжей части или границы участков проезжей части, на которые въезд запрещен. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

(Прим. Допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка.)

#### Разметка 1.3.

Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя полосами - при ширине полос более 3,75 м

(Прим. Пересекать запрещается!)

#### Разметка 1.4.

(Цвет - желтый) - обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств.

(Прим. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком [3.27](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_3_27/#s3_27) и наносится у края проезжей части или по верху бордюра.)

#### Разметка 1.5.

Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении.

(Прим. Пересекать разрешается с любой стороны.)

#### Разметка 1.6.

Предупреждает о приближении к разметке [1.1](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_1/#m1_1) или [1.11](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_11/#m1_11), которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений.

(Прим. Пересекать разрешается с любой стороны. Характеризуется в ПДД как линия приближения (прерывистая линия, у которой длина штрихов в три раза превышает промежутки между ними)

#### Разметка 1.7.

Обозначает полосы движения в пределах перекрестка или зону парковки. Разметка синего цвета обозначает, что зона парковки используется на платной основе. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

(Прим. Пересекать разрешается с любой стороны.)

#### Разметка 1.8.

Обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части.

(Прим. Пересекать разрешается с любой стороны. Характеризуется в ПДД как широкая прерывистая линия, которая устанавливается на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и т. п.)

#### Разметка 1.9.

Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование.

(Прим. Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах — с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9. Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.).

#### Разметка 1.10.

(Цвет-желтый) - обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств.

(Прим. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком [3.28](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_3_28/#s3_28) и наносится у края проезжей части или по верху бордюра.)

#### Разметка 1.11.

Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории).

(Прим. Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.)

#### Разметка 1.12.

Указывает место, где водитель должен остановиться, при наличии знака [2.5](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_2_5/#s2_5) или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика).

(Прим. В ПДД характеризуется как стоп-линия).

#### Разметка 1.13.

Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

#### Разметка 1.14.1., 1.14.2.

Обозначает пешеходный переход; стрелки разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов.

#### Разметка 1.14.3.

Обозначает диагональный пешеходный переход. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

#### Разметка 1.15.

Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.

#### Разметка 1.16.1.

Обозначает островки, которые разделяют либо транспортные потоки противоположных направлений, либо места для стоянки транспортных средств (парковки) от велосипедных полос. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

#### Разметка 1.16.2.

Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления.

(Прим. Движение транспортных средств при наличии разметки 1.16.2, 1.16.3 должно осуществляться со стороны острия углов, образуемых широкими линиями разметки.)

#### Разметка 1.16.3.

Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков

(Прим. Движение транспортных средств при наличии разметки 1.16.2, 1.16.3 должно осуществляться со стороны острия углов, образуемых широкими линиями разметки.)

#### Разметка 1.17.1.

(Цвет - желтый) - обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянок транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

#### Разметка 1.17.2.

(Цвет - желтый) - обозначает места остановок трамваев, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

#### Разметка 1.18.

Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот.

(Прим. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками [5.15.1](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_5_15_1/#s5_15_1), [5.15.2](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_5_15_2/#s5_15_2))

#### Разметка 1.19.

Предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки [1.1](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_1/#m1_1) или [1.11](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_11/#m1_11), разделяющим транспортные потоки противоположных направлений.

(Прим. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками [1.20.1](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_1_20_1/#s1_20_1), [1.20.2](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_1_20_2/#s1_20_2), [1.20.3](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_1_20_3/#s1_20_3).)

#### Разметка 1.20.

Предупреждает о приближении к разметке [1.13](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_13/#m1_13).

#### Разметка 1.21.

Предупреждает о приближении к разметке [1.12](https://www.drom.ru/pdd/pdd/mark_1_12/#m1_12), когда она применяется в сочетании со знаком [2.5](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_2_5/#s2_5).

#### Разметка 1.22.

Обозначает номер дороги.

#### Разметка 1.23.1.

Обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств

#### Разметка 1.23.2.

Обозначение пешеходной дорожки или пешеходной части дорожки, предназначенной для совместного движения пешеходов, лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистов. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

#### Разметка 1.23.3.

Обозначение велосипедной дорожки (части дорожки) или полосы.

#### Разметка 1.24.1., 1.24.2., 1.24.3.

Дублирование предупреждающих, запрещающих дорожных знаков и знака "Инвалид".

#### Разметка 1.24.4.

Дублирование дорожного знака [6.22 "Фотовидеофиксация"](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_6_22/#s6_22) и (или) обозначение участков дороги, на которых может осуществляться фотовидеофиксация; разметка 1.24.4 может применяться самостоятельно.

(Прим. Разметку 1.24.4 наносят в одном поперечном сечении дороги со знаком [6.22](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_6_22/#s6_22). Разметку 1.24.4 наносят посередине каждой полосы, предназначенной для движения в данном направлении, основанием в сторону движущихся по ней транспортных средств.)

#### Разметка 1.24.5.

Дублирование таблички [8.4.3.1](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_8_4_1/#s8_4_3_1); разметка 1.24.5 может применяться самостоятельно.

#### Разметка 1.24.6.

Дублирование дорожного знака [5.39](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_5_39)"Велосипедная зона"

#### Разметка 1.24.7.

Дублирование дорожного знака [8.9.3](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_8_9_3/) "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса". (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года.)

#### Разметка 1.25.

Обозначение искусственных неровностей по ГОСТу Р 52605-2006.

#### Разметка 1.26.

(Цвет - желтый) - обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком [1.35](https://www.drom.ru/pdd/pdd/sign_1_35/#s1_35).

(Прим. В народе разметка называется «вафельной» или «вафельницей». Она представляет собой пересекающиеся диагональные желтые полосы и обозначает участок перекрестка, на который нельзя выезжать, если впереди образовался затор.)

### Вертикальная разметка

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования.

#### Разметка 2.1.1 - 2.1.3.

Обозначают элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств.

#### Разметка 2.2.

Обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов.

#### Разметка 2.3.

Обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности.

#### Разметка 2.4.

Обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому подобное

#### Разметка 2.5.

Обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках.

#### Разметка 2.6.

Обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках.

#### Разметка 2.7.

Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности.